医疗设备需求参数表
	科  室
	麻醉科
	设备名称
	可视气管插管镜

	拟采购数量
	1台
	参数用途
	市场调研

	可重复使用可视气管插管硬镜，金属硬质镜体，插管操作无需一次性耗材，长期使用无耗材成本。
一、整机基本参数
1.整体为硬性镜体结构，耐腐蚀、耐高温高压灭菌，可反复临床使用；
2.镜身强度高，抗弯折、抗磕碰，适配手术室常规插管、急救困难气道插管场景；
3.金属镜杆有效工作长度≥28cm，适配成人气道插管操作；
4.配套高清成像主机，机身小巧轻便，支持立式、壁挂、推车多固定方式，占用空间小；
5.供电稳定，支持常规市电供电，连续工作时长满足全天多台手术不间断使用。
二、光学成像性能：
1.高清摄像模组，成像画面清晰无畸变、无拖影，色彩还原真实；
2.广角视野，完整显露咽喉、声门解剖结构，气道解剖结构，便于精准定位插管路径；
3.内置均匀光源，多档位可调，无局部强光灼伤黏膜，暗光气道成像清晰；
4.画面实时同步输出，图像延迟低，同步跟随插管操作动作。
三、镜体规格适配：
1.标配成人标准镜体，可匹配各类成人气管导管；
2.镜体弧度贴合人体咽喉生理曲度，降低置入阻力；
3.镜头圆润光滑无尖锐棱角，减少口腔、咽喉、声带黏膜损伤；
4.插管通道顺畅，气管导管置入顺滑无卡顿。
四、操作与辅助功能：
1.操作手柄符合人体工学，按键简洁，单手完成画面调节；
2.支持画面冻结、拍照存储，留存气道影像用于病例复盘、教学；
3.光源亮度多档位可调，可根据气道实际情况灵活切换亮度模式；
4.成像系统具备电磁干扰防护，手术室多设备同环境下画面稳定、不花屏不失真。
五、消毒院感与维保要求：
1.镜体支持高温高压、低温等离子等主流灭菌方式，符合手术室院感防控规范；
2.配件拆装简易，清洁无死角，日常维护便捷；
3.设备故障率低，零部件通用性强，后期检修、更换配件成本经济；
4.具备完整医疗器械注册、安全资质，可合规用于全麻气道插管、急诊困难气道急救。


[bookmark: _GoBack]

