医疗设备需求参数表
	科  室
	麻醉科
	设备名称
	转运监护仪

	拟采购数量
	1台
	参数用途
	市场调研

	体型小巧、性能强劲、便携耐用，适配院内手术转运、床旁监护等场景。
一、整机基础要求
1.整机便携式设计，机身轻便紧凑，适合床旁、推车随行转运，机身抗摔防震，适配院内移动使用场景；
2.配备大容量内置锂电池，断电续航时长≥4小时，支持外接电源双模式供电，满足长距离转运监护；
3.屏幕采用高清彩色液晶显示屏，视角清晰，强光环境下也可清晰读取数据，屏幕尺寸适配手持及推车查看；
4.整机外壳医用级材质，防水防溅，表面光滑无死角，可常规医用消毒液擦拭消毒，符合院感标准；
5.自带固定卡扣/支架，可稳固安装于转运病床、麻醉推车上，转运途中不易滑落；
二、核心监测功能参数
1.心电监测:支持多导联心电波形采集，可实时显示心率数值，精准识别基础心律异常；
2.无创血压监测:自动充气测量，具备手动、自动、连续测量模式，测量数值误差符合医用标准；
3.有创血压监测:连接有创血压监测设备可监测患者有创血压；
4.血氧饱和度监测:光电式血氧检测，响应灵敏，可快速捕捉血氧波动变化；
5.呼吸监测:同步监测呼吸频率、呼吸波形，实时掌握患者通气状态；；
6.具备声光报警功能，心率、血压、血氧等指标超出安全阈值自动提醒，分级预警提示。
三、配套实用功能
1.数据实时存储，可留存转运全程生命体征数据，便于病情回顾、病历记录调取；
2.操作按键布局简洁，菜单中文显示，医护人员可快速上手操作设置；
3.具备低电量、电极脱落、探头异常等故障自检提醒功能；
4.标配成人通用监测配件，可适配成年手术患者临床监护使用。
四、使用与维保要求
1.设备运行稳定，抗电磁干扰，手术室电器环境下监测数据不受影响；
2.日常拆装、清洁、校准简单便捷，后期维修保养成本低；
3.符合医用设备相关安全认证标准，满足院内临床诊疗合规使用要求。
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