医疗设备需求参数表
	科  室
	中医科
	设备名称
	有孔治疗床

	拟采购数量
	6
	参数用途
	市场调研

	功能需求：
1.整体规格：适配中医针灸、推拿诊疗使用，床体带俯卧专用呼吸透气孔；外形尺寸宽度≥70cm、长度≥190cm、离地高度≥65cm。
2.床面面料：通用环保耐磨皮革，无特殊定制材质限制；面料具备阻燃、防水、防油污、耐磨抗老化性能，表面平整光滑，便于日常擦拭消毒清洁。
3.垫层填充：床内配备高密度回弹海绵垫层，支撑均匀、不易塌陷。
4.底部配置：床四角安装防滑减震脚垫，放置稳定，诊疗过程不易移位。
5.承重标准：整床静态均匀承重≥200kg，满足大体重患者诊疗需求。
6.头部结构：床头采用三孔透气镂空设计，俯卧时便于患者通气、手臂自然下放，提升诊疗舒适度。
7.床身框架：主框架可选优质加厚碳钢或实木材质二选一；框架表面防护涂层均匀完整，无开裂、脱落、起皱；整体加固结构，推拿按压、患者翻身时床体无变形、无异常异响。
8.储物结构：床体下方配备储物柜体或开放式置物架，可存放针灸盒、理疗耗材等临床物资。
9.产品具备正规出厂合格证明，若属于医疗器械范畴需提供有效医疗器械备案/注册凭证。
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