医疗设备需求参数表
	科  室
	麻醉科
	设备名称
	麻醉药品耗材车

	拟采购数量
	5台
	参数用途
	市场调研

	一、整体外观与基础规格
1.整体采用医用加厚冷轧钢板材质，表面静电喷塑处理，耐酸碱腐蚀、防磕碰、易擦拭消毒，适配手术室无菌环境;
2.车体尺寸贴合手术间摆放空间，长宽高适配常规工位布局，整体稳固无晃动，静音防滑地脚设计，可固定定位;
3.配备高静音万向移动脚轮，带刹车锁定功能，推行顺滑，制动牢固，方便手术间内灵活转运、定点停放。
二、药品储存管控配置:
1.独立双人双锁保密药柜，符合麻精药品管控规范，钥匙分人保管，杜绝药品管理漏洞；
2.药柜内部分层隔板可调节，可分区存放麻醉药品、精神药品、处方单据、登记台账；
3.密闭防尘柜体设计，防灰尘、防药液渗漏污染，避光储物结构，保障药品储不条件达标。
三、耗材分区收纳结构
1.多层抽屉式储物空间，抽屉带自锁卡扣，防止移动过程开合滑落；
2.内部划分独立隔断分区，可分类收纳麻醉穿刺包、导管、注射器、镇痛耗材、急救耗材等
3.预留开放式置物台面，可临时摆放操作用品、监护配套小件物资。
四、功能配套细节
1.侧边配备医用垃圾桶悬挂位、输液架挂靠位，适配术中配套使用；
2.预留病历、登记本放置槽，方便日常清点、交接班核对记录；
3.边角圆弧钝化设计，无尖锐棱角，规避磕碰受伤风险，符合医用安全标准；
4.整体结构承重性强，承重满足日常药品耗材存放需求，经久耐用不易变形。
五、院感与使用要求
1.表面光滑无死角，可使用常规消毒试剂擦拭消杀，满足手术室院感防控要求；
2.组装结构简单，拆装维护便捷，日常保养成本低；
3.配色贴合手术室统一风格，外观整洁规整，适配科室标准化管理场景。
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