医疗设备需求参数表
	科      室
	耳鼻咽喉头颈外科
	[bookmark: _GoBack]设备名称
	鼻内镜镜头

	拟采购数量
	2根
	参数用途
	市场调研

	基本功能需求:
1. 内窥镜镜体全部采用不锈钢管；
2. 采用柱状透镜技术，图像清晰，视场明亮；
3. 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；
4.镜体外径：Ø4mm
5.视场角：≥60°
6.视向角：70°
7.▲角分辨率：≥4.5C/ (°)
8.工作长度：≥175mm
9.▲观察景深：1～50mm





