医疗设备需求参数表
	科  室
	中医科
	设备名称
	电针仪

	拟采购数量
	4
	参数用途
	市场调研

	功能需求：
1、输出波形：具备连续波、断续波、疏密波三种临床常用波形；
2、输出通道：脉冲输出路数≥6 路，每一路输出强度可独立调节；
3、定时功能：治疗时间多档位可调，定时范围覆盖 10min～60min；
4、安全保护：设备输出短路时自动断电保护，保障诊疗安全；
5、标准配套配件：输出导线≥6 根，皮肤电极≥6 副，毫针电极金属夹≥6副；
6、资质要求：产品具备有效的医疗器械注册证。
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