医疗设备需求参数表
	科  室
	中医科
	设备名称
	红外线理疗灯TDP

	拟采购数量
	4
	参数用途
	市场调研

	功能需求：
1、设备为双头TDP理疗设备，具备远红外线热疗功能；
2、整机额定功率不大于500W，适配市电220V，工作频率50Hz；
3、立式支架高度可调节，常规使用高度约1.2m，调节范围覆盖1.0m-1.5m；
4、定时功能设置30分钟、45分钟、60分钟档位，可按需切换；
5、具备过热保护、防倾倒安全结构。
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