2026年血液透析机维保需求
1、服务商对现有59台透析机进行日常维护、维修及定期保养服务（提供4次/每年例行保养服务并出具保养报告）。
	品牌
	型号
	数量

	百特金宝
	AK96
	15

	百特金宝
	AK200 ULTRA S 
	9

	费森尤斯
	4008S
	28

	费森尤斯
	5008S
	7


2、保养的内容包括：除尘；透析机各种参数的调校；更换密封圈、阀膜片和滤网等。维护、维修及保养后的透析机需达到合格标准或相应的国家质量标准的要求。
3、维修时效：保证全年开机率≧95%（含节假日，若不能达到规定开机天数，每超过1日维保期限将自动延长3日）。

（1）供应商接到采购人报修电话，电话实时响应，提供24小时×365天在线技术服务支持。（2）若为远程处理不可解决的故障问题，由使用科室通知工程师，工程师需24小时内到达现场。

（3）维修不涉及更换零配件，工程师到场后在24小时内修复完毕；涉及到零配件更换，在48小时内修复完毕，不可抗力因素除外。

(4)对未参保的透析机提供相应的技术支持。
4、服务商需配备全职维修工程师，有从事维修血液透析机10年以上的工作经历（提供工程师的工作经历和培训证书证明）。
5、服务商在四川省配有专用血透设备零件库房，并提供零配件图片和向厂家购买零配件的清单，并承诺零配件24小时内到达医院。另外在科室备货全新原装配件，需要的配件详情见《清单》。
6、维保期间，服务商在维修更换零配件时引发血透机其他的新故障，由供应商自行解决故障及零配件，全部费用由供应商支付。
院方库存清单

百特金宝配件（含AK96、AK200)：
	配件名称
	数量

	电源箱
	3

	超滤单元
	3

	流量泵
	6

	水位开关
	4

	水箱
	2

	电导模块
	3

	动静脉传感器
	2

	压力传感器
	6

	热交换器
	2

	温度传感器
	2

	电磁阀
	6

	电磁阀膜片
	30

	各类密封圈
	200

	各类接头
	50


费森尤斯配件：

	配件名称
	数量

	泵头
	4

	吸液泵
	4

	流量泵
	4

	除气泵电机
	6

	流量泵电机
	2

	超滤泵电机
	3

	超滤泵
	5

	电源模块
	3

	各类密封圈
	20

	滤网
	50


以上配件根据实际使用量增减。
