  通用电器配送服务需求
一、采购总则
1. 采购目的：
为保障医院各科室日常运营、诊疗辅助及患者休养需求，规范通用电器采购流程，确保采购设备质量合格、安全可靠、节能环保，符合医疗行业相关标准及医院实际使用要求，降低运营成本，提升服务效率。
2. 供货范围：
本需求所指医院通用电器，为全院各区域通用、非专业诊疗类的电器设备，主要涵盖生活保障类、办公辅助类、环境调控类等，品牌要求依照具体详见采购清单。
3. 服务范围：
本项目包含供货、配送、安装调试（含施工垃圾清运）、试机等；并提供单台产品全套资料、质保期售后服务；设备验收合格后交付院方正常使用。
4. 核心要求：
所有采购电器需符合国家3C认证标准、医疗行业相关安全规范及节能环保要求，优先选择知名品牌、质量稳定、售后完善、适合医院特殊环境（人流量大、使用频率高、部分区域需防交叉感染）的产品；供应商须具备相应资质，确保供货及时、安装规范、售后响应高效。

二、合同期限
自合同签订之日起3年或当供货金额累计达到27万元（贰拾柒万元）时终止。

三、采购清单及参数要求
	序号
	名称
	规格
型号
	参数要求
	参考品牌
	单价报价
（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	液晶电视
	75寸
	能效等级≥二级/运行内存≥2GB/存储内存≥32GB/电源功率≤220W
 /响应时间≤6ms/ HDM2.0接口2个/USB2.0接口2个 /连接方式：无线/有线
	海信
	

	
	
	
	
	创维
	

	
	
	
	
	长虹
	

	2
	液晶电视
	65寸
	能效等级≥二级/运行内存≥2GB/存储内存≥32GB/电源功率≤240W
/响应时间≤6ms/HDM2.1接口3个/USB2.0接口2个 /连接方式：无线/有线
	海信
	

	
	
	
	
	创维
	

	
	
	
	
	长虹
	

	4
	液晶电视
	55寸
	能效等级≥二级/运行内存≥2GB/存储内存≥32GB/电源功率≤160W
/响应时间≤8ms/HDM2.1接口2个/USB2.0接口2个/连接方式：无线/有线
	海信
	

	
	
	
	
	创维
	

	
	
	
	
	长虹
	

	5
	液晶电视
	50寸
	能效等级≥二级/运行内存≥2GB/存储内存≥32GB/ 电源功率≤150W /响应时间≤9ms/HDM2.1接口2个/USB2.0接口1个/ USB3.0接口1个/连接方式：无线/有线
	海信
	

	
	
	
	
	创维
	

	
	
	
	
	长虹
	

	6
	液晶电视
	43寸
	能效等级≥二级/运行内存≥1GB/存储内存≥8GB/电源功率≤110W
/响应时间≤8ms/HDM2.1接口1个/USB2.0接口2个/连接方式：无线/有线
	海信
	

	
	
	
	
	创维
	

	
	
	
	
	长虹
	

	7
	液晶电视
	32寸
	能效等级≥二级/运行内存≥1GB/存储内存≥8GB/电源功率≤85W
/响应时间≤9.5ms/ USB2.0接口2个/ USB3.0接口2个/ 连接方式：无线/有线
	海信
	

	
	
	
	
	创维
	

	
	
	
	
	长虹
	

	8
	冰箱
	335L
（法式）
	能效等级≥二级/风冷/两侧散热 /净味/ 除菌/ 双循环制冷
/ 静音35dB（A）/耗电量≤0.85KW·h/24h /冷冻能力≥5.5kg/12h
	海尔
	

	
	
	
	
	容声
	

	
	
	
	
	美的
	

	9
	冰箱
	188L
	能效等级≥二级/ 风冷 两侧散热 / 静音35dB（A）
/耗电量≤0.70KW·h/24h   /冷冻能力≥2kg/12h
	海尔
	

	
	
	
	
	容声
	

	
	
	
	
	美的
	

	10
	冰箱
	126L
	能效等级≥二级/ 风冷/ 两侧散热 / 静音32dB（A）/
耗电量≤0.53KW·h/24h    /冷冻能力≥2kg/12h
	海尔
	

	
	
	
	
	容声
	

	
	
	
	
	美的
	

	11
	冰柜
	单温
	能效等级≥二级 /卧式冷柜 ≥140升/ 耗电量≤0.46KW·h/24h
/冷冻能力≥8kg/12h
	海尔
	

	
	
	
	
	容声
	

	
	
	
	
	美的
	

	12
	冰柜
	单温
	能效等级≥二级 /卧式冷柜 ≥300升 耗电量≤0.69KW·h/24h
/冷冻能力≥22kg/12h
	海尔
	

	
	
	
	
	容声
	

	
	
	
	
	美的
	

	13
	展示柜
	对开门
	立式冷藏柜 ≥530升 /风直冷 /耗电量≤2.58KW·h/24h
/温度范围0-10℃
	海尔
	

	
	
	
	
	容声
	

	
	
	
	
	美的
	

	14
	展示柜
	对开门
	立式冷藏柜 ≥608升 /风直冷 耗电量≤2.86KW·h/24h
/温度范围0-10℃
	海尔
	

	
	
	
	
	容声
	

	
	
	
	
	美的
	

	15
	节能
开水器
	一开
二温
	RO五级过滤/开水≥20升/时/温开水≥80升/时/电源≥220v/2KW
	碧丽
	

	
	
	
	
	永宸
	

	
	
	
	
	愉升
	

	16
	节能
开水器
	一开
三温
	三级过滤/开水≥45升/时/温开水≥250升/时/电源≥220v/4.5KW
	碧丽
	

	
	
	
	
	永宸
	

	
	
	
	
	愉升
	

	17
	节能
开水器
	一开
二温
	三级过滤/开水≥30升/时/温开水≥150升/时/电源≥220v/3KW
	碧丽
	

	
	
	
	
	永宸
	

	
	
	
	
	愉升
	

	18
	节能
开水器
	一开
一温
	三级过滤/开水≥20升/时/温开水≥80升/时/电源≥220v/2KW
	碧丽
	

	
	
	
	
	永宸
	

	
	
	
	
	愉升
	

	19
	饮水机
	温热型
	温热型 /功率≤550W/加热能力≥90°/4L/H
	美的
	

	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]安吉尔
	

	
	
	
	
	爱珂仕
	

	20
	茶吧机
	普通型
	功率≤1350W  额定制热水能力≥8L/h
	美的
	

	
	
	
	
	安吉尔
	

	
	
	
	
	爱珂仕
	

	21
	电热水器
	 120L
	不锈钢内胆/加热体材质：铬钼合金钢 功率≤3000W
	海尔
	

	
	
	
	
	美的
	

	
	
	
	
	史密斯
	

	22
	电热水器
	 100L
	能效等级≥二级/加热体材质：铬钼合金钢 功率≤2200W
	海尔
	

	
	
	
	
	美的
	

	
	
	
	
	史密斯
	

	23
	电热水器
	80L
	能效等级≥二级/加热体材质：铬钼合金钢 功率≤2000W
	海尔
	

	
	
	
	
	美的
	

	
	
	
	
	史密斯
	

	24
	微波炉
	机械式
	能效等级≥二级 /机械式/ 容量 ≥20升 /功率≤700W
	美的
	

	
	
	
	
	格兰仕
	

	
	
	
	
	威力
	

	25
	洗衣机
	10Kg
	能效等级≥二级/全自动波轮顶开式/下排水
/脱水转速≥680转/分钟 /功率≤200W
	海尔
	

	
	
	
	
	小天鹅
	

	
	
	
	
	美的
	

	26
	燃气
热水器
	 13L
	能效等级≥二级/ 天燃气 /换热器材质采用无氧铜
	万家乐
	

	
	
	
	
	万和
	

	
	
	
	
	海尔
	

	27
	壁扇
	45cm
	三档 /左右摇头/ 功率≤70W
	美的
	

	
	
	
	
	艾美特
	

	
	
	
	
	王牌生活
	

	28
	落地扇
	30cm
	三档 /左右摇头/ 功率≤60W
	美的
	

	
	
	
	
	艾美特
	

	
	
	
	
	王牌生活
	

	29
	空调
水风扇
	内旋送风
	水箱容量≥30升/额定功率≤200W /循环风量≥260m3/h
	美的
	

	
	
	
	
	扬子
	

	
	
	
	
	志高
	

	30
	暖风机
	石墨烯
陶瓷加热
	倾倒断电/过热保护功能/额定功率≤2000W
	美的
	

	
	
	
	
	艾美特
	

	
	
	
	
	志高
	



备注：最终采购品牌和采购数量按医院实际需求调整。

四、售后服务要求
1. 质保期：
所有产品整机质保不低于1年，主要部件（如冰箱压缩机、电视机屏幕、洗衣机电机等）质保按国家规定或厂家承诺执行，质保期自验收合格之日起计算。
2. 响应时间：
质保期内，设备出现故障，供应商需在24小时内响应，接到报修后及时安排专业维修人员到场处理；对于紧急故障（如影响医院正常运营的电器故障），需缩短响应时间，确保尽快修复。
3. 维修服务：
质保期内，非人为损坏导致的设备故障，供应商需免费提供维修、更换零部件服务；质保期结束后，供应商需提供优惠的维修服务及零部件供应，收费标准提前明确告知医院。
4. 技术支持：
供应商需提供免费的技术指导，包括设备操作、日常维护等，确保医院工作人员能够正确使用设备；如需更换零部件，需提供原厂正品零部件，确保设备维修质量。

五、其他要求
所有电器设备需符合医院节能环保要求，优先选择一级、二级能效产品，降低医院运营能耗。

