自贡市第三人民医院SmartX国产超融合内存扩容

一、SmartX国产超融合情况
1、硬件部分
(1) 节点数4节点
(2) 节点机器型号 H3C R4930 G5
(3) 单节点机器CPU型号 海光C86-3G 7390-V2
(4) 单节点机器CPU数量 2颗
(5) 单节点机器内存共计512GB （16条32GB 2Rx8 DDR4-3200(CAS-22-22-22)内存条）
(6) 单节点机器内存槽位数32个。
(7) [bookmark: _GoBack]单节点机器硬盘：8T-SATA-6G-7.2K  8块
(8) 单节点机器硬盘：3.2T-NVMe  2块
(9) 单节点机器硬盘：480GB SSD SATA 2块
(10) 单节点机器阵列卡：RAID-LSI-9361-8i(2G)-A1 2块
(11) 单节点机器网卡：25Gb双口 2块
(12) 单节点机器电源：1300W  2个
2、软件部分
SmartX超融合软件4节点授权
3、应用软件部分
运行了医院信息化业务系统
4、当前内存使用情况
内存总容量2TB，使用已经达到1.69TB 可分配空间为271.21GB

二、内存扩容需求
1、内存扩容技术参数
(1) 内存条32GB 2Rx8 DDR4-3200(CAS-22-22-22)  数量 32条
(2) 保障扩容内存条与原节点机器兼容
(3) 扩容后确保SmartX超融合平台能正常识别单节点为768GB内存。

