医疗设备需求参数表
	科      室
	[bookmark: _GoBack]疾病管理中心、心血管内科
	设备名称
	四肢多普勒检查仪

	拟采购数量
	3
	参数用途
	市场调研

	1.多普勒模式：双向连续波 CW 多普勒，可识别正向/反向血流；
2.探头：标配 8MHz 探头（浅表血管、足背、胫后）；
3.压力测量：测压范围 0～300mmHg，压力精度 ±3mmHg，超压自动泄压保护；
4.核心计算指标：自动计算ABI（踝肱指数）、TBI（趾肱指数）；可测收缩压、脉率；
5.配成人上臂、踝部袖带；
6.可保存病例，内置报告模板，自带结果判读，操作简便，外接打印。



